**Spare Parts List for cooling tower fan at unit 32-12**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| QTY | description | Item |
| 3Set | Blade profile FRP With shaft |  |
| 2 | Complete HUB |  |

**Fan design data**

|  |  |
| --- | --- |
| 139.4 rpm | 1/1speed |
| 370 m3/s | Air flow rate |

|  |  |
| --- | --- |
| **المتطلبات العامة للمروحة :** | **General requirements for The fan:** |
| 1- يجب على العارض تقديم الكتالوكات الأصلية والنشرات الفنية باللغة الإنكليزية للمروحة و مبين فيها:  (منحنيات الأداء – مخطط تفصيلي) وكل المواصفات الفنية للمروحة مع العرض الفني.  نحن نقبل C.Dيتضمن الكتالوك للمراوح المعروضة إضافة إلى الصفحات من الكتالوك الأصلي مصدقة و ممهورة من قبل العارض. | 1-the bidder should submit Original Catalogues and technical brochures in English for the fan clarifying:  (Performance curves, detail drawing) and all technical specifications for the fan with the offer.  We accept C.D including original catalogue for the offered fan and pages from original catalogue signed and certified by the bidder. |
| 2- يجب على العارض تقديم شهادة ايزو ISO 9001 سارية المفعول. | 2- The bidder should submit a valid (ISO9001) certificate |
| 3-أبعاد المروحة المقدمة يجب أن تتوافق مع الرسومات المرفقة | 3- The dimensions of the provided fan must match the dimensions in the attached graphics. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| رئيس شعبة المراوح | رئيس دائرة الضواغط | رئيس قسم الآلات الدوارة |
| م. عدنان عباس | م. حسن وحود | م. سامر السباعي |