**المواصفات الفنية لتوريد وتقديم صفيح وزوايا ومجاري حديد ( كربون ستيل ) ...**

**المواد المطلوبة :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **مسلسل** | **المادة** | **الأبعاد ( مم )** | **الكمية**  |
| 1 | صفيح حديد ( كربون ستيل ) | 2000 × 1000 × 2 | 15 لوح |
| 2 | صفيح حديد ( كربون ستيل ) | 2000 × 1000 × 3 | 15 لوح |
| 3 | صفيح حديد ( كربون ستيل ) | 2000 × 1000 × 4 | 15 لوح |
| 4 | صفيح حديد ( كربون ستيل ) | 2000 × 6000 × 6 | 5 لوح |
| 5 | صفيح حديد ( كربون ستيل ) | 2000 × 6000 × 8 | 5لوح |
| 6 | صفيح حديد ( كربون ستيل ) | 2000 × 6000 × 14 | 5لوح |
| 7 | صفيح حديد ( كربون ستيل ) | 2000 × 1000 × 16 | 5 لوح |
| 8 | صفيح حديد ( كربون ستيل ) | 2000 × 1000 × 18 | 5 لوح |
| 9 | صفيح حديد ( كربون ستيل ) | 2000 × 1000 × 20 | 5 لوح |
| 10 | صفيح حديد ( كربون ستيل ) | 2000 × 1000 × 25 | 5 لوح |
| 11 | صفيح حديد ( كربون ستيل ) | 2000 × 1000 × 30 | 5 لوح |
| 12 | زوايا حديد (كربون ستيل) | 30 × 30 × 3 | 600م |
| 13 | زوايا حديد (كربون ستيل) | 40 × 40 × 4 | 300م |
| 14 | زوايا حديد (كربون ستيل) | 50 × 50 × 5 | 300م |
| 15 | زوايا حديد (كربون ستيل) | 60 × 60 × 6 | 300م |
| 16 | زوايا حديد (كربون ستيل) | 80 × 80 × 8 | 90م |
| 17 | مجاري حديد (كربون ستيل) | 65 × 30 × 6 | 240م |
| 18 | مجاري حديد (كربون ستيل) | 100 × 50 × 6 | 240م |

**المتطلبات :**

1. التعهد بتقديم مواد خالية من الصدأ والعيوب وذات أبعاد نظامية .
2. تقديم الأسعار حسب الواحدة المذكورة أعلاه لكل بند .
3. مدة التوريد شهر واحد فقط .
4. بالنسبة للزوايا والمجاري يجب أن يكون طول كل قضيب ستة أمتار

 عضو عضو رئيس مجموعـة العمـل

م.حسان الابراهيم م.طارق سعود م.أزدشير سلامة

 **يعتمـد / المديـر العـام**

 **المهندس هيثم بهجت مسوكر**